< 2025년 상반기 중대산업재해 발생사실 공표의 주요 내용 >

연번	사업장명	발생일시	발생장소	재해자수	재해내용	위반조항	재해원인(판결내용)
1	㈜우진플라임	`22.2.24.	충북 보은군	사망 1명	주조 공장에서 천장크레인으로 탈사기*를 들어 그 아래에서 전선을 밀어넣는 작업 중 탈사기와 본체 사이에 작업자가 끼여 사망함 * 탈사기: 주물 표면의 주물사(모래)를 제거하는 장비	시행령 제4조제2호, 제4조제3호	중량물 취급 작업 시 해당 작업 및 작업장 상황에 대한 사전조사를 실시하지 않았고, 협착 위험을 예방할 수 있는 안전대책 등이 포함된 작업계획서도 작성하지 않았으며, 천장크레인을 사용함에도 일정한 신호방법과 신호할 사람을 사전에 정하지 않았음
2	㈜다움종합건설 <천안물류 창고 신축공사>	`22.5.5.	충남 천안시	사망 1명	PC(조립식 콘크리트) 보 위에서 PC 슬래브 사이의 간격을 밀착시키는 작업 중 바닥으로 추락하여 사망함	시행령 제4조제1호, 제4조제3호, 제4조제5호, 제4조제6호, 제4조제7호	차량계 건설기계를 사용하는 작업 및 중량물의 취급작업을 하면서 사전조사를 실시하지 않고, 작업계획서 작성을 하지 않았으며, 작업 장소에 추락방호망을 설치하지 않았고, 근로자가 안전대 연결 고리를 해제하지 않고 작업할 수 있도록 안전대 부착설비를 작업계획에 맞추어 안전하게 설치하지 않았음
3	㈜홍성건설 <성주군 급수구역 확장사업 공사>	`22.6.8.	경북 성주군	사망 1명	바닥에 흐트러진 골재 등을 청소 중인 작업자가 후진하던 굴착기에 깔려 사망함	시행령 제4조제2호, 제4조제3호, 제4조제9호	굴착기의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법 등에 대한 작업계획서를 작성하지 않고 유도자를 배치하지 않았으며, 굴착기에 부딪힐 위험이 있는 장소에 출입을 금지하지 않았음
4	정안철강(주)	`22.9.15.	대구 달성군	사망 1명	언코일러 작업 중 피더(공급기)로 투입되던 띠강(얇은 강판)에 작업자가 허벅지를 베어 사망함	시행령 제4조제3호, 제4조제5호 시행령 제5조제2항제1호	근로자가 사용할 안전한 작업통로 및 건널다리를 설치하거나 출입금지 조치를 하지 않았음
5	㈜영광	`22.11.4.	울산 울주군	사망 1명	크레인으로 찬넬(큰 연결관)을 인양하여 높이를 조정하던 중 크레인에 연결된 섬유벨트가 끊어지면서 그 아래에 있던 작업자가 낙하하는 찬넬에 충격되어 사망함	시행령 제4조제3호, 제4조제5호, 제4조제9호, 시행령 제5조제2항제1호 제5조제2항제2호	찬넬을 인양한 섬유벨트의 적합한 줄걸이 방법, 근로자 작업 위치 등 중량물 낙하위험을 방지하기 위한 안전대책을 포함한 작업계획서를 작성하지 않았고, 크레인으로 인양 중인 찬넬이 피해자들의 머리 위로 통과하지 않도록 근로자 출입통제 등의 조치를 하지 않았음
6	환영철강공업㈜	`23.3.31.	충남 당진시	사망 1명	압연공정 작업 중 철근강재가 두 개로 갈라지면서 생산라인 밖으로 이탈하여 작업자의 왼쪽 대퇴부를 관통하여 사망함	시행령 제4조제3호, 제4조제5호 시행령 제5조제2항제3호	위험기계 주변 안전 커버 등 위험 방지 장치를 설치 후 작업하도록 하거나 위험기계 및 위험장소에 근로자가 접근하지 못하도록 제한하는 방호장치를 하지 않았고, 철근강재가 생산라인을 이탈하여 주변 근로자가 위험하지 않도록 방호울·덮개 등을 설치하지 않았음
7	㈜토리랜드 <오션힐스 포항CC 파인코스 확장공사>	`24.3.3.	경북 포항시	사망 1명	굴착기로 소나무를 이동시켜 경사지에 내려놓는 작업을 하던 중 굴착기가 오른쪽으로 전도되며 오른쪽에 서 있던 작업자가 굴착기 붐에 충격되어 사망함	시행령 제4조제1호, 제4조제3호, 제4조제5호, 제4조제7호, 제4조제8호	작업장의 지형·지반 및 지층 상태, 굴착기의 종류 및 성능, 운행경로, 작업방법, 소나무의 추락·낙하·전도·협착·붕괴 등의 위험을 예방할 수 있는 안전대책 등을 포함한 작업계획서를 작성하여 그 계획에 따라 작업하도록 하지 않았고, 유도하는 사람을 배치하거나 굴착기에 접촉되어 근로자가 부딪힐 위험이 있는 장소에 근로자를 출입시키지 않는 조치를 취하지 않았음